차선규제봉 시방서

1. 목적

본 시방서는 도로상 차량의 유도, 차선 침범에 대한 규제가 필요한 곳이나, 차    선의 분리를 명확히하여, 교통사고를 미연에 방지토록 설치하는 차선규제봉으     로서 시공이 확실하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지관리가 되도록 함을 목    적으로 한다.

2. 적용범위

본 시방서는 차선규제봉의 시공 및 유지관리에 적용한다.

(주) 해광

3. 제품의 명칭 및 규격

가. 명 칭 : 차선규제봉

나. 규 격

- 소  형 : Φ210 × Φ80 × 450㎜

- 중  형 : Φ210 × Φ80 × 750㎜

- 고리형 : Φ210 × Φ80 × 750㎜

다. 재 질 : 폴리우레탄

4. 제품의 구조도

5. 시공

가. 안전조치

1) 시공에 들어가기 전에 자동차 운전자에 주의를 환기시킬 수 있는 조치를 취한다.

2) 일반도로에 있어서는 운전자뿐만 아니라 보행자의 안전을 위한 조치도 취해야 한다.

3) 설치 위치의 기타 구조물에 대한 영향에도 충분한 검토가 필요하다.

나. 시  공

1) 차선규제봉의 설치는 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.

2) 시공자는 발주처의 설계사양에 의거 간격 (곡선구간: M, 직선구간: M, 안전지대: M)을

맞추어 설치 장소를 표기한다.

3) 차선규제봉의 볼트 구멍과 볼트 체결부를 마킹한 후 드릴(∅14)로 95㎜이상 깊이로

천공한다.

4) 칼블럭을 천공한 구멍에 삽입한다.

5) 차선규제봉의 볼트 구멍과 천공한 구멍을 일치시키고 쐐기앙카(스크류볼트)

3/8인치×90mm를 삽입한다.

6) 전기임펙에 17mm 복스를 끼워 쐐기앙카(스크류볼트)를 견고하게 조인다.

7) 시공 설치 후 다음 사항을 확인한다.

a) 차선규제봉의 외관상 측면(차량 진행 방향)에는 돌출물이 없어야 한다.

b) 설계도에 표시된 규정대로 설치 되었는지를 확인한다.

8) 주변정리를 하고 안전조치 시설물을 철거한다.

6. 검수

시공이 종료되면 발주처 및 감독관의 입회 하에 검수를 받는다.

※ 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 시공 과정의 전·중·후를 촬영하여 시공이

완료 되었음을 입증하도록 하여야 한다.

7. 유지관리

설치된 차선규제봉은 주기적인 점검을 통하여 제 기능을 발휘하는지 점검하고

유지관리를 하여야 한다.

가.점 검

점검은 통상 순회 점검을 통하여 이상 유무를 확인한다.

1) 오염상태(매연,분진,흙탕물 등)

2) 쐐기앙카(스크류 볼트)의 풀림여부

3) 파손 유무

4) 반사지 떨어짐

나. 청소 및 보수

점검 결과 오염은 시선유도 효과를 저하시키므로 청소를 실시한다.

또한 본체의 파손은 시공의 역순으로 해체하여 파손품을 제거하고 시공 순서대로

재시공 보수한다. 그리고 반사지의 회손은 청소 후 재부착한다.

8. 기타

본 시방서에 기술되지 아한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에 따라야 한다.