과속방지턱 500폭(방역·전선용) 시방서

1. 목적

본 시방서는 조립식 과속방지턱의 설치순서와 방법을 명확히하여 차량의 과속방지와 도로를 가로지르는 전선 혹은 방역과 같은 특수목적의 호스 등을 보호하기 위하여 설치되는 특수목적 과속방지턱의 시방서로서 확실하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지 관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

(주) 해광

2. 적용범위

본 시방서는 특수목적(방역·전선용)의 조립식 과속방지턱 시공방법에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

1) 명칭 : 과속방지턱 500폭(방역·전선용)

2) 규격 : 길이 500mm × 높이 50mm

3) 재질 : 합성고무

4) 길이 : 설치하고자 하는 장소에 맞게 500mm간격으로 이어갈 수 있다.

4.제품의 구조도

(주) 해광

5. 시공

가. 안전조치

1) 시공에 들어가기 전에 자동차 운전자에 주의를 환기시킬 수 있는 조치를 취한다.

2) 일반도로에 있어서는 운전자뿐만 아니라 보행자의 안전을 위한 조치도 취해야 한다.

3) 설치 위치의 기타 구조물에 대한 영향에도 충분한 검토가 필요하다.

나. 시  공

1) 과속방지턱의 설치는 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.

2) 시공위치를 깨끗이 청소한다.

3) 시공자는 도면을 기준으로 과속방지턱이 설치될 위치를 정확히 확인하고 설치될 장소의      노면상 쓰레기 등 이물질의 제거와 유해한 굴곡을 제거한다.

4) 과속방지턱을 설치할 위치에 구성도와 같이 조립한 후 14mm드릴로 볼트 구멍위치를       마킹한다

5) 과속방지턱을 걷어낸 후 14mm드릴로 깊이 95mm이상 천공을 한다.(송풍기나 흡착기가     없을 경우 제품을 들어내어 이물질을 제거하여야 한다.)

6) 천공된 구멍에 칼블럭을 밀어 넣는다.

7) 바닥이 고르지 못한 곳은 칼라코크를 바닥에 일정한 두께로 도포하여 고르게 한다.

8) 과속방지턱과 천공된 구멍을 일치시키며 쐐기앙카(스크류 볼트)를 결합한다.

※ 지하 주차장 및 철골 콘크리트 구조물에 설치 할 경우 상황에 맞는 시공 방법을 선택       하여야 하나 주로 13mm드릴로 깊이 50mm정도 천공하여 앙카를 사용한다.

9) 결합 후 전기임펙에 17mm 복스를 끼우고 시계방향으로 회전시켜 볼트를 조여준다.

10) 주변을 정리정돈하고 안전조치 시설물을 철거한다.

6. 검수

시공이 종료되면 발주처 또는 감독관의 입회하에 검수를 받는다.

※ 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 설치과정 전·중·후를 촬영하여 시공이

완료되었음을 입증하여야 한다.

7. 유지관리

본 과속방지턱은 설치환경 또는 관리소홀로 훼손될 수 있으므로 주기적인 순회 점검을 실시한다.(볼트의 흔들림/본체의 밀림)

8. 기타

본 시방서에 기술되지 아니한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에 따라야 한다.